|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Выполняемая операция** | **Описание операции** | **Возможные опасности** | **Меры обеспечения**  **безопасности** | **Описание безопасного выполнения**  **работ** |
|  | Эксплуатация промышленного пылесоса | Транспортировка пылесоса к месту | Риск травмирования ног | Убедиться в исправности колес пылесоса перед транспортировкой. Работать в защитных ботинках. | Подвезти пылесос к месту уборки. Перед началом движения убедиться, что электрический кабель и шланг пылесоса смотаны.  Убедиться в наличии фильтра и мешка для сбора пыли. Размотать электрический кабель, проверить его целостность. Проверить исправность эл. вилки, состояние розетки. Вставить вилку в розетку 220В.  При уборке промышленной пыли использовать перчатках, полумаску ЗМ 7500 с противопыльными картриджами.  Включить пылесос. Произвести уборку пылесосом. Уложить шланг для уборки на пылесос, отключить пылесос от сети и смотать кабель на ручку пылесоса. Отвезти пылесос на место его хранения. |
| Риск споткнуться и упасть | Убедиться, что шланг и эл. кабель пылесоса не мешают движению. |
| Риск поражения электрическим током | Проверить исправность эл. вилки, состояние розетки, исправность эл. кабеля. |
| Подготовка пылесоса к работе | Риск вдыхания пыли | Работать в полумаске ЗМ 7500 с противопыльными картриджами. |
| Подготовка пылесоса к работе  Уборка пыли | Риск травмирования ног при падении пылесоса | Работать в ботинках безопасности. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Разработано | Согласовано | Утверждено |
| Механик: | Инженер по ОТ, ПБ и ООС: | Зам. генерального директора: |